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Importation & distribution
Case postale 36
1073 Savigny

Tél : 021/784.30.97 / Fax : 021/784.30.77 / mail : info@trexa.ch

FICHE TECHNIQUE
_________________________________________________________________________________________________________
DESCRIPTION DU PRODUIT
Nom du produit
PERLCOAT SUPER
Type de produit
Protection longue durée haut de gamme.
Information du produit
Polish professionnel protège des griffures et légères rayures.
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Description du produit
Sa structure plastifiée permet une application sans abîmer l’ossature de la peinture. Spécialement recommandé pour toutes peintures métallisées et délicates. Résiste aux lavages, rayons UV, sel, pluies acides et intempéries.
Domaine d’application
Véhicules, transports, sanitaires, industries, ateliers mécanique, laminés, conciergeries. 
Unité de vente en litre
1 - 2,5 - 5
 _________________________________________________________________________________________________________
USAGE ET MODE D’EMPLOI

Dosage
Appliquer pur avec l’éponge Perlcoat Super.


Maintien du traitement :
½ dl d’eau et 4 bouchons du produit, afin d’obtenir un liquide laiteux. Imbiber l’éponge propre de ce liquide et passer rapidement sur la carrosserie entière. Ce traitement est dit de maintenance et s’applique un peu plus souvent.
Application
Véhicules, caravanes, bateaux, meubles de jardin en plastiques, chrome, cuivre et argenterie, thermo laqués, volets, émail, métaux, peinture à l’huile, polyester, etc…
Indication
Procéder à un petit test à un endroit non visible.


Ne pas utiliser l’éponge du côté rugueux sur une autre couleur que le blanc.
_________________________________________________________________________________________________________
PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme
Liquide, crémeux
Couleur
Beige
Odeur
Sans odeur
_________________________________________________________________________________________________________
MANIPULATION ET STOCKAGE
Stockage
Conserver le récipient d’origine bien fermé dans un endroit sec et tempéré.
UFI C800-90SS-Q00C-VDDR
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