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Importation & distribution
Case Postale 36
1073 Savigny

Tél : 021/784.30.97 / Fax : 021/784.30.77 / mail : info@trexa.ch

FICHE TECHNIQUE
_________________________________________________________________________________________________________
DESCRIPTION DU PRODUIT
Nom du produit
DEKA
Type de produit
Désincrustant professionnel.
Information du produit
Désincrustant à action dissolvante. Calcaire d'urine, ciment, etc…
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Description du produit
Un produit parfait pour la désincrustation, qui contribue à réduire les coûts de manutention.
Domaine d’application
Sanitaires, industries du bâtiment.
Unité de vente en litre
1

_________________________________________________________________________________________________________
USAGE ET MODE D’EMPLOI

Dosage
Appliquer pur et laisser agir quelques minutes, puis rincer. Répéter l’application si nécessaire.
Application
Elimine le calcaire d'urine dans les cuvettes de WC, les urinoirs et dans les tuyauteries.

Spécifique pour les tubulures d'échafaudages ainsi que les plateaux en bois ou en métal, 
des bétonnières, les cotes métalliques et outillage en contact avec le ciment et le béton.

Il peut être utilisé pour désincruster du carrelage et des briques.

Indication
Ne pas utiliser sur du granit, marbre et pierres naturelles. Risque de taches.


Protection des yeux et des mains indispensable. Ne pas respirer les émanations.
_________________________________________________________________________________________________________
PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme
Liquide

Couleur
Incolore
Odeur
Inodore
Valeur pH
Acide pur
_________________________________________________________________________________________________________
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MANIPULATION ET STOCKAGE
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Manipulation
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Stockage
Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques. Tenir hors de portée des enfants.

Danger
UFI UC90-30X9-3007-SEN2

Ingestion : Administré le plus rapidement possible du lait de magnésie ou des blancs d’œufs battus, mélanger avec de l’eau. Contacter immédiatement un médecin.



Contact avec les yeux : rincer abondamment avec de l’eau courante pendant 15 minutes, contacter immédiatement un médecin.



Contact avec la peau : rincer abondamment avec de l’eau courante pendant 15 minutes, puis couvrir avec du bicarbonate de sodium humidifié.
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