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Importation & distribution
Case Postale 36
1073 Savigny

Tél : 021/784.30.97 / Fax : 021/784.30.77 / mail : info@trexa.ch

FICHE TECHNIQUE
_________________________________________________________________________________________________________
DESCRIPTION DU PRODUIT
Nom du produit
SYPHOX
Type de produit
Déboucheur puissant.
Information du produit
Traitement préventif pour canalisations. Conduites, éviers, baignoires, lavabos, wc.
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Description du produit
Le traitement rapide et préventif des conduites et des siphons bouchés. Agit instantanément grâce à son poids spécifique quasiment 2 fois supérieur à celui de l’eau, permettant ainsi d’atteindre l’obturation même si située dans les parties les plus basses de la canalisation.
Domaine d’application
Sanitaires
Unité de vente en litre
1

_________________________________________________________________________________________________________
USAGE ET MODE D’EMPLOI

Dosage
Verser lentement ¼ à ½ litre, laissé agir 2 minutes et ajouter un petit filet d’eau. Ne pas noyer le produit.
Application
Eliminer l’excès d’eau dans le lavabo, la baignoire ou la cuvette WC. Afin d’éviter la corrosion de la rosace du lavabo ou de la baignoire, il est fortement conseillé d’utiliser un entonnoir. En cas de contact, essuyer rapidement avec une éponge ou un chiffon.
Indication
Très peu d’émanation, ne pas respirer les quelques vapeurs produites. Protection des mains  et des yeux indispensable.
_________________________________________________________________________________________________________
PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme
Liquide

Couleur
Coloré
Odeur
Inodore
Valeur pH
Acide pur
_________________________________________________________________________________________________________
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MANIPULATION ET STOCKAGE 
UFI ENTY-R0KR-Y00U-P3F5
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Manipulation
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Stockage
Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques. Tenir hors de portée des enfants.
Danger
Ingestion : Administré le plus rapidement possible du lait de magnésie ou des blancs d’œufs battus, mélanger avec de l’eau. Contacter immédiatement un médecin.



Contact avec les yeux : rincer abondamment avec de l’eau courante pendant 15 minutes, contacter immédiatement un médecin.



Contact avec la peau : rincer abondamment avec de l’eau courante pendant 15 minutes, puis couvrir avec du bicarbonate de sodium humidifié.
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